Opis pochodzi ze strony projektu: rflink.nl

#### Przykład komunikacji przy uruchomieniu RFLink:

    20;00;Nodo RadioFrequencyLink - RFLink Gateway V1.1 - R46;
    20;01;MySensors=OFF;NO NRF24L01;
    20;02;setGPIO=ON;
    20;03;Cresta;ID=8301;WINDIR=0005;WINSP=0000;WINGS=0000;WINTMP=00c3;WINCHL=00c3;BAT=LOW;
    20;04;Cresta;ID=3001;TEMP=00b4;HUM=50;BAT=OK;
    20;05;Cresta;ID=2801;TEMP=00af;HUM=53;BAT=OK;
    20;06;NewKaku;ID=008440e6;SWITCH=a;CMD=OFF;
    20;07;AB400D;ID=41;SWITCH=1;CMD=ON;
    20;08;SilvercrestDB;ID=04d6bb97;SWITCH=1;CMD=ON;CHIME=01;

#### Struktura pakietów - RFlink opisujący dane otrzymane z RF:

20;02;NAME;ID=9999;ETYKIETA=dane;

- 20 => Numer węzła 20 oznacza od bramki RFLink do mastera, 10 oznacza od mastera do bramki RFLink, Numer węzła 11 oznacza od mastera do mastera (polecenie Echo - tworzenie urządzeń), objaśnienie poniżej
- ; => separator pól
- 02 => licznik pakietów (od 00-FF)
- NAME => nazwa urządzenia (może być używana do wyświetlania w aplikacjach itp.)
- ID=9999 => identyfikator urządzenia (często zmienny kod i/lub numer kanału urządzenia) (szesnastkowy)
- SWITCH=A16 => kod domu/jednostki, taki jak A1, P2, B16 lub numer przycisku itp.
- CMD=ON => Polecenie ( ON/OFF/ALLON/ALLOFF) Dodatkowo dla Milight: DISCO+/DISCO-/MODE0 - MODE8