Pobieramy plik ze strony: https://ihome.net2me.pl/raspberry/
W katalogu: /var/www/html tworzymy katalog ihome i do niego wypakowywujemy pliki z archiwum Zip.
Należy tak ustawić uprawnienia do systemu aby PHP mógł zapisywać pliki w całym katalogu: /var/www/html/ihome lub po prostu ustawić:
`sudo chmod 777 /var/www/html/ihome`
Po wykonaniuu tych kroków panel sterowania dostępny jest pod adresem: http://[ip naszej maliny]/ihome
Pozostałe informacje dostępne są w dziale Konfiguracja Raspberry